

**emco Bau**

emco DIPLOMAT Original Large con tiras de fibra textil y borde raspador 517 LRK

|  |  |
| --- | --- |
| **Modelo** | 517 LRK |
| **Carga** | normal a intensa |
| **Perfil portador** | Fabricado en aluminio con aislamiento acústico en la parte inferior |
| **Color de perfil portante** | Con suplemento, disponible anodizado EV3 oro, C33 bronce, C35 negro o C31 acero inoxidable |
| **Altura aprox. (mm)** | 17 |
| **Superficie de tránsito** | Tiras de fibra textil insertadas resistentes al desgaste y a la intemperie combinadas con bordes raspadores. |
| **Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.** | 5 , distanciador de goma |
| **Puertas giratorias** | Para puertas giratorias, nuestras alfombras de entrada están disponibles con una distancia entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005. |
| **Colores** | Gris claro nº 220 |
|  | Antracita nº 200 |
|  | Rojo nº 305 |
|  | Marrón nº 485 |
|  | Arena nº 430 |
| **Reacción al fuego** | Comportamiento de incendio de la instalación para colores gris claro y antracita según EN 13 501 en Cfl-s1 disponible bajo petición (con cargo adicional). |
| **Unión** | Cable de acero con revestimiento de plástico |
| **Garantía** | 4 años de garantía |
|  | Las condiciones de la garantía se pueden consultar en: |
| **Instalación certificada según TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard).** | Clasificación francesa VOC |
|  | LEEDv4 (outside North America) |
|  | BREAM Exemplary Level |
|  | Reglamento belga VOC |
|  | AgBB |
|  | MVV TB anexo 8,9 / ABG |
| **Material acumulado** | 100 % PP (Polipropileno) |
| **Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2** | buena 6 |
| **ResistenciadelcoloralafricciónISO105 X 12** | buena 4 |
| **Resistencia al gua ISO 105 E01** | buena 5 |
| **Dimensiones** | Ancho de alfombra:……….mm (longitud de barra) |
|  | Fondo de alfombra:……mm (dirección de movimiento) |
| **Datos BIM** | Los datos BIM están disponibles para descargar en https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip |
| **Contacto** | emco Spain SLU Ctra. de L‘Hospitalet, Núm. 147 City Parc - Edif Atenas, 2º, 2ª 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) T 93 241 14 25 – F 93 251 61 32 e-mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com/es/ |