emco Bau Logo

**emco Bau**

Emco DIPLOMAT Premium Large s vložkou Innova a škrabací hranou 517 PL Innova K

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | 517 PL Innova K |
| **zatížení** | normální až silné |
| **nosný profil** | z hliníku s kročejovou zvukovou izolací na spodní straně |
| **Barva nosného profilu** | eloxované barvy za příplatek: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerezová ocel. |
| **přibl.výška (mm)** | 17 |
| **pochozí plocha** | Vysoce flexibilní vložka Innova se vyznačuje reprezentativním vzhledem a zlepšuje akustiku místnosti.Přídavný profil zvyšuje čisticí účinek. |
| **standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)** | 5 mm gumové distanční kroužky |
| **Otočné dveře** | Pro otočné dveře jsou naše rohože k dispozici s roztečí profilů 3 mm podle normy DIN EN 16005. |
| **Barvy** | 36.01 černý |
|  | 36.02 antracitový |
|  | 36.03 šedý |
| **speciální barvy** | Ostatní barvy je možné vybrat si z naší dočišťovací kolekce. |
| **reakce na oheň** | Protipožární vlastnosti vložky dle EN13501 v Cfl-s1. |
| **spojení** | díky ocelovému lanku potaženému plastem |
| **záruka** | Záruční doba 5 let |
|  | Záruční podmínky naleznete na: |
| **Vožka je cerfikována dle TÜV PROFiCERT- výroky pro interiér (Standard)** | francouzská vyhláška VOC |
|  | LEED v4 (vně území Severní Ameriky) |
|  | vzorová úroveň BREAM |
|  | belgická vyhláška VOC |
|  | AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků) |
|  | Příloha 8,9 MVV TB / ABG |
| **Materiál vlasu** | 100 % PA 6 (Polyamid) |
| **Třída zátěže** | Vhodná vložka pro objekt 33 |
| **stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 BO2** | dobré 5-6 |
| **barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12** | dobré 4-5 |
| **stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01** | dobré 4-5 |
| **Rozměry** | Šířka rohožky: ……………mm (délka profilů) |
|  | Hloubka rohožky: …………mm (směr chůze) |
| **Data BIM** | Data BIM jsou k dispozici ke stažení na adrese https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip. |
| **kontakt** | "emco Bautechnik GmbH - Breslauer Straße 34 - 38 - 49808 Lingen (Ems) Telefon: 0591/9140-500 - Fax: 0591/9140-852 e-mail: bau@emco.de - www.emco-bau.com |