

**emco Bau**

emco Diplomaat Premium Large met Innova inlage en borstelstrip 522 PL Innova B

|  |  |
| --- | --- |
| **type** | 522 PL Innova B |
| **beloopbaarheid** | normaal tot sterk |
| **draagprofielen** | Aluminium met aan de onderzijde contactgeluiddempende strook |
| **Draagprofiel in kleur** | Tegen meerprijs kunnen wij de aluminium profielen anodiseren in de volgende kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 zwart of C31 RVS |
| **ca. hoogte (mm)** | 22 |
| **loopvlak** | De optisch en akoestisch representatie Innova inlage is uitermate geschikt. Het extra schraapprofiel verhoogt de reinigende werking. |
| **standaard profielafstand ca. (mm)** | 5 mm afstandhouder van rubber |
| **Draaideuren** | Bij een toepassing in draaideuren worden onze entreematten geproduceerd met een profielafstand van 3 mm conform DIN 16005. |
| **Kleuren** | 36.01 Zwart |
|  | 36.02 Antraciet |
|  | 36.03 Grijs |
|  | grijs |
|  | zwart |
| **speciale kleuren** | Buitenstandaard kleuren kunt u kiezen uit onze collectie schoonloopzones. |
| **brandgedrag** | Brandgedrag van de inlage conform EN 13501 Cfl-s1. |
| **verbinding** | met rubber ommantelde staalkabel |
| **garantie** | 5 jaar garantie |
|  | Informatie omtrent garanties vindt u op: |
| **Poolmateriaal** | 100% PA 6 (polyamide) |
| **Classificatie** | Projectgeschikte inlage 33 |
| **Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2** | goed 5 - 6 |
| **Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12** | goed 4 - 5 |
| **Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01** | goed 4 - 5 |
| **Afmetingen** | Breedte:……….mm (staaflengte) |
|  | Looplengte:……….mm (looprichting) |
| **BIM bestanden** | BIM bestanden kunt u downloaden op https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip |
| **contact** | emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Baronieweg 12 B . 5321 JW Hedel/NL Tel. (+31) 073 599 8310 België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 bouwtechniek@benelux.emco.de |