

**emco Bau**

emco DIPLOMAT Original con inserción de goma 522 TLS G

|  |  |
| --- | --- |
| **Modelo** | 522 TLS G |
| **Carga** | normal a intensa |
| **Perfil portador** | Aluminio reforzado a prueba de torsión con aislamiento acústico en su base. En el tramo de orientación táctil para invidentes, los perfiles se alternan en dos alturas para su orientación. |
| **Altura aprox. (mm)** | 22 |
| **Superficie de tránsito** | Inserciones de goma perfiladas, resistentes al desgaste y a la intemperie. |
| **Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.** | 3, distanciador de goma |
| **Colores** | negro |
|  | Goma |
| **Unión** | Con varilla roscada |
| **Garantía** | 4 años de garantía |
|  | Las condiciones de la garantía se pueden consultar en: |
| **Dimensiones** | Ancho de alfombra:……….mm (longitud de barra) |
|  | Fondo de alfombra:……mm (dirección de movimiento) |
| **Contacto** | emco Spain SLU Ctra. de L‘Hospitalet, Núm. 147 City Parc - Edif Atenas, 2º, 2ª 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) T 93 241 14 25 – F 93 251 61 32 e-mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com/es/ |