emco Bau Logo

**emco Bau**

emco DIPLOMAT Premium con inserto MAXIMUS 522 TLS P Maximus

|  |  |
| --- | --- |
| **tipo** | 522 TLS P Maximus |
| **traffico** | da normale a frequente |
| **profilo portante** | Realizzato in alluminio rigido con isolante acustico. Nell'area del sistema di guida tattile, i profili vengono posti alternativamente in due altezze. |
| **altezza appr. (mm)** | 22 |
| **Nota riguardo all’altezza** | L’altezza effettiva dell’inserto potrebbe essere maggiore di circa 2-3 mm a causa delle spazzole. |
| **Superficie di calpestio** | L'elegante inserto Maximus spicca tra la folla con il suo velluto trapuntato di alta qualità e il design di alta gamma. |
| **distanza profili standard ca. (mm)** | 3, distanziatore di gomma |
| **colori** | antracite 80.02 |
|  | sfumature di beige 81.05 |
|  | grigio 80.03 |
|  | sfumature di nero 81.01 |
|  | nero 80.01 |
| **collegamento** | Con barra filettata |
| **garanzia** |  |
|  | Le condizioni di garanzia sono disponibili all’indirizzo: |
| **Mucchio di materiale** | 100% PA 6 (poliammide) |
| **Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02** | buono 5-6 |
| **Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12** | buono 5 |
| **Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01** | buono 5 |
| **Dimensioni** | Larghezza del tappeto:.........................mm (lunghezza asta) |
|  | Profondità del tappeto:.........................mm (direzione di marcia) |
| **contatto** | emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) Telefono: 0591/9140-500 · Fax: 0591/9140-852 e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com |