

**emco Bau**

emco bazenske rešetke 760

|  |  |
| --- | --- |
| **barve** | bež - podobno RAL 1001 |
|  | rumena - podobna RAL 1018 |
|  | siva - podobno RAL 7001 |
|  | bela - podobna RAL 9010 |
| **posebne barve** | na zahtevo |
| **potek profilov** | toga bazenska rešetka s prečno na rob bazena potekajočimi palicami |
| **opis** | Stabilna, močna, odporna in prijetno pohodna bazenska rešetka, katera optimalno povzame prelivno vodo na robu bazena in nudi visoko varnost in higieno. |
| **material** | iz masivnega polipropilena (Hostalen®) |
|  | popolnoma brez metalnih delov in vsestransko zaprta površina za izvrstno higieno |
| **nosilni profil** | polni profil |
|  | (22 x 10 mm) |
| **površina** | zgornja stran profila okrogla z varnostno reliefno površino (SPP) |
| **razmik med profili** | < 8mm v skladu s standardom DIN EN 13451-1 in standardom DIN EN 16582-1 (za preprečevanje zagozditev prstov) |
| **ca. Višina (mm)** | 22 mm |
| **povezava** | po 3 posamezni elementi so med seboj neločljivo povezani v skupno dolžino 885 mm |
| **Protizdrsna varnost** | Protizdrsnost po DIN 51097 klasifikacija C, preizkušeno s strani Inštituta Säurefliesner-Vereinigung |
| **standardna širina (mm)** | 200 mm |
|  | 300 mm |
|  | 400 mm |
| **servis in usluge.** | izmera |
|  | polagalski servis |
|  | popravila |
| **izmere** | Širina rešetke:.........................mm (širina koritnice) |
|  | Dolžina rešetke:.........................mm |
| **kontakt** | emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34–38 · DE-49808 Lingen (Ems) Telefon: +49 (0) 591/9140-500 · Faks: +49 (0) 591/9140-852 e-naslov: bau@emco.de · www.emco-bau.com |